Tarea de recuperación 1.
Caso práctico integrador: Fertilización y diseño agronómico del riego de una pradera
Situación problema
Una finca ganadera ubicada en la región interandina del Ecuador dispone de 2,5 ha de pradera de raigrás y trébol blanco destinada a alimentación de ganado lechero.
El productor observa que, después de varios ciclos de aprovechamiento, la pradera presenta menor crecimiento, coloración verde pálida y reducción de la producción de forraje. Además, durante la época seca se observa marchitez temporal de las plantas.
Para mejorar la productividad de la pradera, se realizó un análisis de suelo y se solicitó asesoramiento técnico para establecer un programa de fertilización y riego.
1. Datos del análisis de suelo
	Parámetro
	Resultado
	Interpretación

	pH
	5,4
	Moderadamente ácido

	Materia orgánica
	5,2 %
	Media-alta

	N disponible
	35 kg/ha
	Bajo

	P disponible
	12 ppm
	Bajo

	K intercambiable
	15 ppm
	Medio

	Textura
	Franco
	Adecuada

	Densidad aparente
	1,25 g/cm³
	—



La finca tiene 2,5 ha.
De acuerdo con el análisis de suelo y el requerimiento productivo de la pradera, el técnico recomienda aplicar por hectárea:
	Nutriente
	Requerimiento

	N
	120 kg N/ha

	P₂O₅
	60 kg P₂O₅/ha

	K₂O
	80 kg K₂O/ha


El productor dispone de los siguientes fertilizantes comerciales:
	Fertilizante
	Composición

	Urea
	46-0-0

	DAP
	18-46-0

	Muriato de potasio (KCl)
	0-0-60



Calcule
a. ¿Cuántos kg de DAP/ha se deben aplicar?
b. ¿Cuántos kg de DAP se necesitan para las 2,5 ha?
c. ¿Cuántos kg de N/ha aporta el DAP?
d. ¿Cuántos kg de N/ha todavía deben suministrarse mediante urea?
e. ¿Cuántos kg de urea/ha se requieren?
f. ¿Cuántos kg de urea se necesitan para las 2,5 ha?
g. kg de KCl/ha.
h. kg de KCl para las 2,5 ha.

2. Diseño agronómico del riego
La misma pradera será manejada mediante riego por aspersión.
Se dispone de la siguiente información:
Datos climáticos y del cultivo
	Parámetro
	Valor

	Evapotranspiración del cultivo (ETc)
	5,5 mm/día

	Precipitación efectiva durante el período
	1,5 mm/día

	Eficiencia de aplicación del sistema
	75 %

	Lámina fácilmente aprovechable antes de volver a regar
	30 mm

	Frecuencia de riego
	4 días


a. ¿Cuál es la lámina neta diaria de riego que debe reponer el sistema?
b. Cálculo de la lámina bruta ¿Cuántos milímetros de agua deben aplicarse realmente mediante los aspersores para que la pradera reciba los 30 mm netos requeridos?
El productor dispone de aspersores con las siguientes características:
	Característica
	Valor

	Caudal del aspersor
	1,2 L/s

	Separación entre aspersores
	18 m

	Separación entre laterales
	18 m



c.  Cálculo de la intensidad de aplicación. ¿Cuál es la intensidad de aplicación del aspersor en mm/h?
d. Cálculo del tiempo de riego ¿Cuántas horas debe permanecer funcionando cada posición de los aspersores?












