Tarea 3: Docencia
Sistemas de Inyección Diésel
Usando el manual Denso o cualquier fuente de información responder a las siguientes preguntas. 
¿Qué es un sistema Common Rail? 


¿Qué significa EDC? 


¿Por qué apareció el sistema Common Rail? 


¿Qué ventajas ofrece frente a los sistemas mecánicos? 


¿Cómo se genera la presión? 


¿Cómo se controla el momento de la inyección? 


¿Qué componentes son electrónicos? 


¿Qué información necesita la ECU para controlar el sistema? 

Parte II
Complete la siguiente tabla
	
	Sistema Mecánico
	Sistema Common Rail

	¿Quién genera la presión?
	
	

	¿Quién controla la cantidad de combustible?
	
	

	¿Quién controla el avance?
	
	

	¿Cómo se controla el acelerador?
	
	

	¿Existe ECU?
	
	

	¿Existe sensor de presión?
	
	

	¿Existe válvula reguladora?
	
	

	¿Cómo se controla el inyector?
	
	

	¿Puede realizar varias inyecciones por ciclo?
	
	

	¿Qué ventajas presenta?
	
	



Parte III
Identificación de Componentes
Complete la siguiente tabla.
	Componente
	Función

	ECU (EDC)
	

	Sensor del pedal del acelerador
	

	Sensor de presión del riel
	

	Sensor de temperatura del combustible
	

	Sensor de temperatura del motor
	

	Sensor CKP
	

	Sensor CMP
	

	Válvula SCV
	

	Regulador de presión del riel
	

	Inyector Common Rail
	



Parte IV
Preguntas de Análisis
1 ¿Por qué en un sistema Common Rail ya no es necesario que el acelerador esté conectado mecánicamente con la bomba de inyección?


2 ¿Qué ventaja representa separar la generación de presión del momento de la inyección?


3 ¿Por qué el sistema Common Rail necesita conocer continuamente la presión del riel?


4 ¿Qué ocurriría si el sensor del pedal de acelerador dejara de enviar información a la ECU?


5 ¿Por qué el sistema utiliza una válvula SCV en lugar de controlar únicamente el inyector?


6 ¿Qué ventajas ofrece el uso de señales PWM para controlar actuadores respecto a un sistema mecánico?


7 Explique por qué el sistema Common Rail puede realizar preinyección, inyección principal y postinyección, mientras que una bomba lineal mecánica tiene muchas más limitaciones.

Parte V
Relación de conceptos
Relacione correctamente.
	Concepto
	Función

	1. PWM
	(   ) Procesa la información y controla todo el sistema. 

	2. Sensor del pedal
	(   ) Regula el caudal hacia la bomba de alta presión.. 

	3. Sensor de presión del riel
	(   ) Señal eléctrica utilizada para controlar actuadores

	4. SCV
	(   ) Mantiene combustible a alta presión disponible para los inyectores

	5. ECU
	(   ) Informa la presión del combustible.

	6. Common Rail
	[bookmark: _GoBack](   ) Informa la demanda del conductor.



	




	N.º
	Criterio de evaluación
	Sí
	Parcial
	No
	Puntaje

	1
	Identifica correctamente las diferencias entre los sistemas mecánicos y el sistema Common Rail.
	☐
	☐
	☐
	2,0

	2
	Reconoce y describe adecuadamente la función de los principales sensores y actuadores (pedal del acelerador, sensor de presión del riel, SCV, regulador de presión, etc.).
	☐
	☐
	☐
	2,0

	3
	Completa correctamente la tabla comparativa y el cuadro de identificación de componentes utilizando fundamentos técnicos.
	☐
	☐
	☐
	2,0

	4
	Responde las preguntas de análisis demostrando comprensión del funcionamiento del sistema Common Rail y del control electrónico EDC.
	☐
	☐
	☐
	2,5

	5
	Presenta el trabajo de forma ordenada, con lenguaje técnico, participación de todos los integrantes y dentro del tiempo establecido.
	☐
	☐
	☐
	1,5



